PAKEJ PENYATA KAEDAH — KERJA PAKAR PEMBAIKAN KONKRIT

Jumlah penyata kaedah: 24
Jumlah fail Microsoft Word boleh edit: 48 (24 English + 24 Bahasa Malaysia)

PENTING
Setiap template hendaklah disemak dan disesuaikan oleh pasukan projek yang kompeten berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum digunakan.

KANDUNGAN
MS-CRP-001 — Pemeriksaan Keadaan, Pemetaan Kecacatan dan Ujian Diagnostik Konkrit
MS-CRP-002 — Topang Sementara dan Pelepasan Beban Sebelum Pembaikan
MS-CRP-003 — Pemecahan Konkrit Terkawal dan Hydrodemolition
MS-CRP-004 — Pembersihan, Pasivasi dan Penggantian Tetulang Berkarat
MS-CRP-005 — Pembaikan Tampalan Mortar Secara Manual
MS-CRP-006 — Pembaikan Form-and-Pour Menggunakan Microconcrete
MS-CRP-007 — Pembaikan Shotcrete dan Gunite
MS-CRP-008 — Suntikan Epoksi untuk Retak Struktur
MS-CRP-009 — Suntikan Resin Poliuretana untuk Kebocoran Air
MS-CRP-010 — Routing dan Sealing Retak Bukan Struktur
MS-CRP-011 — Pembaikan Honeycomb, Rongga dan Cold Joint
MS-CRP-012 — Dry Pack dan Grouting untuk Base Plate, Bearing dan Pocket
MS-CRP-013 — Pengukuhan Struktur Menggunakan CFRP
MS-CRP-014 — Pengukuhan Menggunakan Plat Keluli Terikat dan Berbolt
MS-CRP-015 — Concrete Jacketing dan Pembesaran Seksyen Struktur
MS-CRP-016 — Pemasangan Dowel dan Angkur Kimia pada Konkrit
MS-CRP-017 — Perencat Kakisan dan Anod Galvanik Tertanam
MS-CRP-018 — Sistem Perlindungan Katodik untuk Struktur Konkrit
MS-CRP-019 — Salutan Pelindung Anti-Karbonasi dan Tahan Kimia
MS-CRP-020 — Pembaikan dan Penggantian Expansion Joint Konkrit
MS-CRP-021 — Penilaian dan Pembaikan Konkrit Rosak Akibat Kebakaran
MS-CRP-022 — Pembaikan Lantai Konkrit Industri dan Joint Arris
MS-CRP-023 — Pembaikan Konkrit Bawah Air dan Zon Percikan
MS-CRP-024 — Kalis Air Sisi Negatif dan Rawatan Kristalin Konkrit
