PAKEJ PENYATA KAEDAH — TEBATAN BANJIR

Jumlah penyata kaedah: 51
Jumlah fail Microsoft Word boleh edit: 102 (51 English + 51 Bahasa Malaysia)

PENTING
Setiap template hendaklah disemak dan disesuaikan oleh pasukan projek yang kompeten berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum digunakan.

KANDUNGAN
MS-CST-003 — Pengorekan Tanah
MS-CST-004 — Penambakan dan Pemadatan
MS-INF-001 — Lapisan Subbase dan Roadbase
MS-INF-002 — Turapan Asphalt
MS-INF-003 — Kerb dan Saluran Tepi
MS-INF-004 — Sistem Perparitan Permukaan
MS-INF-005 — Paip Pembetungan
MS-INF-006 — Retikulasi Bekalan Air
MS-INF-007 — Lampu Jalan dan Kabel Luar
MS-INF-008 — Landskap Lembut
MS-SAF-001 — Mobilisasi, Hoarding dan Kemudahan Tapak
MS-SAF-002 — Pemasangan dan Pembukaan Perancah
MS-SAF-003 — Operasi Mengangkat dengan Kren
MS-SAF-004 — Kerja di Ruang Terkurung
MS-SAF-005 — Kerja Panas
MS-SAF-006 — Penyahairan Sementara
MS-SAF-007 — Kerja Perobohan Terkawal
MS-PBG-003 — Dinding Diafragma
MS-PBG-005 — Penstabilan Cerun dengan Soil Nail
MS-BRI-001 — Pembinaan Pile Cap Jambatan
MS-BRI-002 — Pier dan Pier Head Jambatan
MS-BRI-003 — Pemasangan Precast Bridge Beam
MS-BRI-004 — Papak Dek Jambatan
MS-BRI-005 — Bearing dan Expansion Joint Jambatan
MS-HWY-001 — Pembinaan Tambakan Lebuh Raya
MS-HWY-002 — Penyediaan dan Penstabilan Subgred
MS-HWY-003 — Lapisan Asas Dirawat Simen
MS-HWY-004 — Milling dan Penurapan Semula Asphalt
MS-HWY-005 — Prime Coat, Tack Coat dan Sambungan Asphalt
MS-HWY-006 — Penandaan Jalan
MS-HWY-007 — Papan Tanda dan Gantry Lebuh Raya
MS-HWY-008 — Penghadang Keselamatan dan Concrete Barrier
MS-HWY-009 — Pembetung Kotak
MS-HWY-010 — Pengurusan Trafik dan Lencongan Sementara
MS-BRI-006 — Cofferdam dan Asas Dalam Air
MS-BRI-007 — Prestressing dan Grouting Tendon Jambatan
MS-BRI-008 — Box Girder Cast In-Situ dan Form Traveller
MS-BRI-009 — Ereksi Segmen Menggunakan Launching Girder
MS-BRI-010 — Parapet dan Penghadang Jambatan
MS-BRI-011 — Kalis Air dan Turapan Deck Jambatan
MS-BRI-012 — Sistem Saliran Jambatan
MS-BRI-013 — Ujian Beban dan Pemantauan Struktur Jambatan
MS-SRS-001 — Dinding Contiguous Bored Pile
MS-SRS-002 — Dinding Secant Bored Pile
MS-SRS-003 — Dinding Penahan Sheet Pile
MS-SRS-004 — Dinding Soldier Pile dan Lagging
MS-SRS-005 — Ground Anchor dan Tieback
MS-SRS-006 — Capping Beam untuk Dinding Penahan
MS-SRS-007 — Jet Grouting untuk Cut-Off dan Pengukuhan Tanah
MS-SRS-008 — Deep Soil Mixing Wall
MS-SRS-009 — Instrumentasi dan Pemantauan Struktur Penahan
