PAKEJ PENYATA KAEDAH — PROJEK JALAN RAYA DAN LEBUH RAYA

Jumlah penyata kaedah: 33
Jumlah fail Microsoft Word boleh edit: 66 (33 English + 33 Bahasa Malaysia)

PENTING
Setiap template hendaklah disemak dan disesuaikan oleh pasukan projek yang kompeten berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum digunakan.

KANDUNGAN
MS-CST-001 — Pembersihan Tapak dan Pelupusan
MS-CST-002 — Kerja Ukur dan Setting Out
MS-CST-003 — Pengorekan Tanah
MS-CST-004 — Penambakan dan Pemadatan
MS-CST-006 — Pemasangan Tetulang
MS-CST-007 — Acuan Konkrit
MS-CST-008 — Penuangan Konkrit Bertetulang
MS-INF-001 — Lapisan Subbase dan Roadbase
MS-INF-002 — Turapan Asphalt
MS-INF-003 — Kerb dan Saluran Tepi
MS-INF-004 — Sistem Perparitan Permukaan
MS-INF-005 — Paip Pembetungan
MS-INF-006 — Retikulasi Bekalan Air
MS-INF-007 — Lampu Jalan dan Kabel Luar
MS-INF-008 — Landskap Lembut
MS-SAF-001 — Mobilisasi, Hoarding dan Kemudahan Tapak
MS-SAF-002 — Pemasangan dan Pembukaan Perancah
MS-SAF-003 — Operasi Mengangkat dengan Kren
MS-SAF-004 — Kerja di Ruang Terkurung
MS-SAF-005 — Kerja Panas
MS-SAF-006 — Penyahairan Sementara
MS-SAF-007 — Kerja Perobohan Terkawal
MS-PBG-005 — Penstabilan Cerun dengan Soil Nail
MS-HWY-001 — Pembinaan Tambakan Lebuh Raya
MS-HWY-002 — Penyediaan dan Penstabilan Subgred
MS-HWY-003 — Lapisan Asas Dirawat Simen
MS-HWY-004 — Milling dan Penurapan Semula Asphalt
MS-HWY-005 — Prime Coat, Tack Coat dan Sambungan Asphalt
MS-HWY-006 — Penandaan Jalan
MS-HWY-007 — Papan Tanda dan Gantry Lebuh Raya
MS-HWY-008 — Penghadang Keselamatan dan Concrete Barrier
MS-HWY-009 — Pembetung Kotak
MS-HWY-010 — Pengurusan Trafik dan Lencongan Sementara
