PAKEJ PENYATA KAEDAH — PROJEK INDUSTRI DAN GUDANG

Jumlah penyata kaedah: 70
Jumlah fail Microsoft Word boleh edit: 140 (70 English + 70 Bahasa Malaysia)

PENTING
Setiap template hendaklah disemak dan disesuaikan oleh pasukan projek yang kompeten berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum digunakan.

KANDUNGAN
MS-CST-001 — Pembersihan Tapak dan Pelupusan
MS-CST-002 — Kerja Ukur dan Setting Out
MS-CST-003 — Pengorekan Tanah
MS-CST-004 — Penambakan dan Pemadatan
MS-CST-006 — Pemasangan Tetulang
MS-CST-007 — Acuan Konkrit
MS-CST-008 — Penuangan Konkrit Bertetulang
MS-CST-009 — Pemasangan Elemen Konkrit Pratuang
MS-CST-010 — Fabrikasi dan Pemasangan Struktur Keluli
MS-ARC-006 — Kerja Mengecat
MS-ARC-008 — Pemasangan Pintu dan Ironmongery
MS-ARC-010 — Sistem Bumbung
MS-MEP-001 — Konduit dan Trunking Elektrik
MS-MEP-002 — Penarikan dan Penamatan Kabel
MS-MEP-003 — Papan Agihan Elektrik
MS-MEP-004 — Pembumian dan Perlindungan Kilat
MS-MEP-005 — Paip Bekalan Air Domestik
MS-MEP-006 — Paip Sanitari dan Air Buangan
MS-MEP-007 — Sistem Paip Perencah Kebakaran
MS-MEP-008 — Sistem Penggera Kebakaran
MS-MEP-009 — Pemasangan Ducting ACMV
MS-MEP-010 — Paip Air-Conditioning dan Penebat
MS-INF-001 — Lapisan Subbase dan Roadbase
MS-INF-002 — Turapan Asphalt
MS-INF-003 — Kerb dan Saluran Tepi
MS-INF-004 — Sistem Perparitan Permukaan
MS-INF-005 — Paip Pembetungan
MS-INF-006 — Retikulasi Bekalan Air
MS-INF-007 — Lampu Jalan dan Kabel Luar
MS-INF-008 — Landskap Lembut
MS-SAF-001 — Mobilisasi, Hoarding dan Kemudahan Tapak
MS-SAF-002 — Pemasangan dan Pembukaan Perancah
MS-SAF-003 — Operasi Mengangkat dengan Kren
MS-SAF-004 — Kerja di Ruang Terkurung
MS-SAF-005 — Kerja Panas
MS-SAF-006 — Penyahairan Sementara
MS-SAF-007 — Kerja Perobohan Terkawal
MS-FEF-004 — External Render dan Protective Coating
MS-TNC-001 — Pengujian dan Pentauliahan Sistem Elektrik LV
MS-TNC-002 — Testing, Adjusting and Balancing ACMV
MS-TNC-003 — Pengujian Sistem Penggera Kebakaran
MS-TNC-004 — Pengujian Sistem Pam Kebakaran dan Sprinkler
MS-TNC-005 — Pressure Test, Flushing dan Disinfection Paip Air
MS-SME-002 — Sistem CCTV
MS-SME-003 — Sistem Kawalan Akses
MS-SME-005 — Sistem Solar Photovoltaic
MS-CRP-001 — Pemeriksaan Keadaan, Pemetaan Kecacatan dan Ujian Diagnostik Konkrit
MS-CRP-002 — Topang Sementara dan Pelepasan Beban Sebelum Pembaikan
MS-CRP-003 — Pemecahan Konkrit Terkawal dan Hydrodemolition
MS-CRP-004 — Pembersihan, Pasivasi dan Penggantian Tetulang Berkarat
MS-CRP-005 — Pembaikan Tampalan Mortar Secara Manual
MS-CRP-006 — Pembaikan Form-and-Pour Menggunakan Microconcrete
MS-CRP-007 — Pembaikan Shotcrete dan Gunite
MS-CRP-008 — Suntikan Epoksi untuk Retak Struktur
MS-CRP-009 — Suntikan Resin Poliuretana untuk Kebocoran Air
MS-CRP-010 — Routing dan Sealing Retak Bukan Struktur
MS-CRP-011 — Pembaikan Honeycomb, Rongga dan Cold Joint
MS-CRP-012 — Dry Pack dan Grouting untuk Base Plate, Bearing dan Pocket
MS-CRP-013 — Pengukuhan Struktur Menggunakan CFRP
MS-CRP-014 — Pengukuhan Menggunakan Plat Keluli Terikat dan Berbolt
MS-CRP-015 — Concrete Jacketing dan Pembesaran Seksyen Struktur
MS-CRP-016 — Pemasangan Dowel dan Angkur Kimia pada Konkrit
MS-CRP-017 — Perencat Kakisan dan Anod Galvanik Tertanam
MS-CRP-018 — Sistem Perlindungan Katodik untuk Struktur Konkrit
MS-CRP-019 — Salutan Pelindung Anti-Karbonasi dan Tahan Kimia
MS-CRP-020 — Pembaikan dan Penggantian Expansion Joint Konkrit
MS-CRP-021 — Penilaian dan Pembaikan Konkrit Rosak Akibat Kebakaran
MS-CRP-022 — Pembaikan Lantai Konkrit Industri dan Joint Arris
MS-CRP-023 — Pembaikan Konkrit Bawah Air dan Zon Percikan
MS-CRP-024 — Kalis Air Sisi Negatif dan Rawatan Kristalin Konkrit
