PAKEJ PENYATA KAEDAH — MARIN

Jumlah penyata kaedah: 56
Jumlah fail Microsoft Word boleh edit: 112 (56 English + 56 Bahasa Malaysia)

PENTING
Setiap template hendaklah disemak dan disesuaikan oleh pasukan projek yang kompeten berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum digunakan.

KANDUNGAN
MS-CST-005 — Cerucuk Bored Pile
MS-SAF-001 — Mobilisasi, Hoarding dan Kemudahan Tapak
MS-SAF-002 — Pemasangan dan Pembukaan Perancah
MS-SAF-003 — Operasi Mengangkat dengan Kren
MS-SAF-004 — Kerja di Ruang Terkurung
MS-SAF-005 — Kerja Panas
MS-SAF-006 — Penyahairan Sementara
MS-SAF-007 — Kerja Perobohan Terkawal
MS-PBG-001 — Cerucuk Terpacu
MS-PBG-002 — Cerucuk Mikro
MS-BRI-001 — Pembinaan Pile Cap Jambatan
MS-BRI-002 — Pier dan Pier Head Jambatan
MS-BRI-003 — Pemasangan Precast Bridge Beam
MS-BRI-004 — Papak Dek Jambatan
MS-BRI-005 — Bearing dan Expansion Joint Jambatan
MS-BRI-006 — Cofferdam dan Asas Dalam Air
MS-BRI-007 — Prestressing dan Grouting Tendon Jambatan
MS-BRI-008 — Box Girder Cast In-Situ dan Form Traveller
MS-BRI-009 — Ereksi Segmen Menggunakan Launching Girder
MS-BRI-010 — Parapet dan Penghadang Jambatan
MS-BRI-011 — Kalis Air dan Turapan Deck Jambatan
MS-BRI-012 — Sistem Saliran Jambatan
MS-BRI-013 — Ujian Beban dan Pemantauan Struktur Jambatan
MS-CRP-001 — Pemeriksaan Keadaan, Pemetaan Kecacatan dan Ujian Diagnostik Konkrit
MS-CRP-002 — Topang Sementara dan Pelepasan Beban Sebelum Pembaikan
MS-CRP-003 — Pemecahan Konkrit Terkawal dan Hydrodemolition
MS-CRP-004 — Pembersihan, Pasivasi dan Penggantian Tetulang Berkarat
MS-CRP-005 — Pembaikan Tampalan Mortar Secara Manual
MS-CRP-006 — Pembaikan Form-and-Pour Menggunakan Microconcrete
MS-CRP-007 — Pembaikan Shotcrete dan Gunite
MS-CRP-008 — Suntikan Epoksi untuk Retak Struktur
MS-CRP-009 — Suntikan Resin Poliuretana untuk Kebocoran Air
MS-CRP-010 — Routing dan Sealing Retak Bukan Struktur
MS-CRP-011 — Pembaikan Honeycomb, Rongga dan Cold Joint
MS-CRP-012 — Dry Pack dan Grouting untuk Base Plate, Bearing dan Pocket
MS-CRP-013 — Pengukuhan Struktur Menggunakan CFRP
MS-CRP-014 — Pengukuhan Menggunakan Plat Keluli Terikat dan Berbolt
MS-CRP-015 — Concrete Jacketing dan Pembesaran Seksyen Struktur
MS-CRP-016 — Pemasangan Dowel dan Angkur Kimia pada Konkrit
MS-CRP-017 — Perencat Kakisan dan Anod Galvanik Tertanam
MS-CRP-018 — Sistem Perlindungan Katodik untuk Struktur Konkrit
MS-CRP-019 — Salutan Pelindung Anti-Karbonasi dan Tahan Kimia
MS-CRP-020 — Pembaikan dan Penggantian Expansion Joint Konkrit
MS-CRP-021 — Penilaian dan Pembaikan Konkrit Rosak Akibat Kebakaran
MS-CRP-022 — Pembaikan Lantai Konkrit Industri dan Joint Arris
MS-CRP-023 — Pembaikan Konkrit Bawah Air dan Zon Percikan
MS-CRP-024 — Kalis Air Sisi Negatif dan Rawatan Kristalin Konkrit
MS-SPG-001 — Cerucuk Konkrit Prategasan Spun Pile
MS-SPG-002 — Cerucuk Konkrit Bertetulang RC Pile
MS-SPG-003 — Cerucuk Injection atau Hydraulic Jack-In
MS-SPG-004 — Cerucuk Keluli H-Pile
MS-SPG-005 — Cerucuk Paip Keluli Terpacu
MS-SPG-006 — Cerucuk Continuous Flight Auger
MS-SPG-007 — Cerucuk Barrette
MS-SPG-008 — Ujian Beban Statik Cerucuk
MS-SPG-009 — Ujian Integriti dan PDA Cerucuk
