PAKEJ PENYATA KAEDAH — REL

Jumlah penyata kaedah: 59
Jumlah fail Microsoft Word boleh edit: 118 (59 English + 59 Bahasa Malaysia)

PENTING
Setiap template hendaklah disemak dan disesuaikan oleh pasukan projek yang kompeten berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum digunakan.

KANDUNGAN
MS-CST-002 — Kerja Ukur dan Setting Out
MS-CST-003 — Pengorekan Tanah
MS-CST-004 — Penambakan dan Pemadatan
MS-CST-006 — Pemasangan Tetulang
MS-CST-007 — Acuan Konkrit
MS-CST-008 — Penuangan Konkrit Bertetulang
MS-MEP-001 — Konduit dan Trunking Elektrik
MS-MEP-002 — Penarikan dan Penamatan Kabel
MS-MEP-003 — Papan Agihan Elektrik
MS-MEP-004 — Pembumian dan Perlindungan Kilat
MS-MEP-005 — Paip Bekalan Air Domestik
MS-MEP-006 — Paip Sanitari dan Air Buangan
MS-MEP-007 — Sistem Paip Perencah Kebakaran
MS-MEP-008 — Sistem Penggera Kebakaran
MS-MEP-009 — Pemasangan Ducting ACMV
MS-MEP-010 — Paip Air-Conditioning dan Penebat
MS-INF-001 — Lapisan Subbase dan Roadbase
MS-INF-002 — Turapan Asphalt
MS-INF-003 — Kerb dan Saluran Tepi
MS-INF-004 — Sistem Perparitan Permukaan
MS-INF-005 — Paip Pembetungan
MS-INF-006 — Retikulasi Bekalan Air
MS-INF-007 — Lampu Jalan dan Kabel Luar
MS-INF-008 — Landskap Lembut
MS-SAF-001 — Mobilisasi, Hoarding dan Kemudahan Tapak
MS-SAF-002 — Pemasangan dan Pembukaan Perancah
MS-SAF-003 — Operasi Mengangkat dengan Kren
MS-SAF-004 — Kerja di Ruang Terkurung
MS-SAF-005 — Kerja Panas
MS-SAF-006 — Penyahairan Sementara
MS-SAF-007 — Kerja Perobohan Terkawal
MS-BRI-001 — Pembinaan Pile Cap Jambatan
MS-BRI-002 — Pier dan Pier Head Jambatan
MS-BRI-003 — Pemasangan Precast Bridge Beam
MS-BRI-004 — Papak Dek Jambatan
MS-BRI-005 — Bearing dan Expansion Joint Jambatan
MS-TNC-001 — Pengujian dan Pentauliahan Sistem Elektrik LV
MS-TNC-002 — Testing, Adjusting and Balancing ACMV
MS-TNC-003 — Pengujian Sistem Penggera Kebakaran
MS-TNC-004 — Pengujian Sistem Pam Kebakaran dan Sprinkler
MS-TNC-005 — Pressure Test, Flushing dan Disinfection Paip Air
MS-BRI-006 — Cofferdam dan Asas Dalam Air
MS-BRI-007 — Prestressing dan Grouting Tendon Jambatan
MS-BRI-008 — Box Girder Cast In-Situ dan Form Traveller
MS-BRI-009 — Ereksi Segmen Menggunakan Launching Girder
MS-BRI-010 — Parapet dan Penghadang Jambatan
MS-BRI-011 — Kalis Air dan Turapan Deck Jambatan
MS-BRI-012 — Sistem Saliran Jambatan
MS-BRI-013 — Ujian Beban dan Pemantauan Struktur Jambatan
MS-TPL-001 — Pipe Jacking
MS-TPL-002 — Microtunnelling dengan Slurry TBM
MS-TPL-003 — Horizontal Directional Drilling
MS-TPL-004 — Auger Boring untuk Lintasan Paip
MS-TPL-005 — Pipe Ramming
MS-TPL-006 — Shaft Pelancaran dan Penerimaan Trenchless
MS-TPL-007 — Annulus Grouting untuk Paip Trenchless
MS-TPL-008 — Penggantian Paip Secara Pipe Bursting
MS-TPL-009 — Cured-In-Place Pipe Relining
MS-TPL-010 — Sliplining Paip Sedia Ada
