PAKEJ PENYATA KAEDAH — PEMBETUNGAN

Jumlah penyata kaedah: 30
Jumlah fail Microsoft Word boleh edit: 60 (30 English + 30 Bahasa Malaysia)

PENTING
Setiap template hendaklah disemak dan disesuaikan oleh pasukan projek yang kompeten berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum digunakan.

KANDUNGAN
MS-INF-001 — Lapisan Subbase dan Roadbase
MS-INF-002 — Turapan Asphalt
MS-INF-003 — Kerb dan Saluran Tepi
MS-INF-004 — Sistem Perparitan Permukaan
MS-INF-005 — Paip Pembetungan
MS-INF-006 — Retikulasi Bekalan Air
MS-INF-007 — Lampu Jalan dan Kabel Luar
MS-INF-008 — Landskap Lembut
MS-SAF-001 — Mobilisasi, Hoarding dan Kemudahan Tapak
MS-SAF-002 — Pemasangan dan Pembukaan Perancah
MS-SAF-003 — Operasi Mengangkat dengan Kren
MS-SAF-004 — Kerja di Ruang Terkurung
MS-SAF-005 — Kerja Panas
MS-SAF-006 — Penyahairan Sementara
MS-SAF-007 — Kerja Perobohan Terkawal
MS-TNC-001 — Pengujian dan Pentauliahan Sistem Elektrik LV
MS-TNC-002 — Testing, Adjusting and Balancing ACMV
MS-TNC-003 — Pengujian Sistem Penggera Kebakaran
MS-TNC-004 — Pengujian Sistem Pam Kebakaran dan Sprinkler
MS-TNC-005 — Pressure Test, Flushing dan Disinfection Paip Air
MS-TPL-001 — Pipe Jacking
MS-TPL-002 — Microtunnelling dengan Slurry TBM
MS-TPL-003 — Horizontal Directional Drilling
MS-TPL-004 — Auger Boring untuk Lintasan Paip
MS-TPL-005 — Pipe Ramming
MS-TPL-006 — Shaft Pelancaran dan Penerimaan Trenchless
MS-TPL-007 — Annulus Grouting untuk Paip Trenchless
MS-TPL-008 — Penggantian Paip Secara Pipe Bursting
MS-TPL-009 — Cured-In-Place Pipe Relining
MS-TPL-010 — Sliplining Paip Sedia Ada
